**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Заболотских Александр Сергеевич- начальник РС ЭСПЦ № 2, телефон 8-3513-69-69-66, адрес электронной почты aszab@zmk.ru; Азарков Анатолий Анатольевич- электрик ЭСПЦ № 2, телефон 8-3513-69-69-00, адрес электронной почты aaazar@zmk.ru.Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru |
| 2. | Предмет договора с указанием объема выполняемых работ. | **Договор подряда на выполнения комплекса работ по проведению капитального ремонта помещения мужской раздевалки и душевой (2 этаж).** Состав работ:– демонтаж стеклоблоков Фальконье в оконных проёмах – 23 м2;– демонтаж деревянного оконного блока (1800\*1900) в кол-ве 1 шт.;– монтаж пластиковых оконных блоков (откидных) (1800\*1900) в кол-ве 7 шт.;– монтаж подоконников и откосов на окна в кол-ве 7 шт.– разделка межплитовых швов, затирка, грунтование, штукатурка в кол-ве 50 м2; – выравнивание стен и потолка штукатуркой, грунтование, покраска водоиммульсионной краской на S=1100 м2;– обработка помещений раздевалки и душевой антигрибковым средством на S – 1100 м2;– демонтаж деревянных дверей в кол-ве 1 шт.;– монтаж противопожарных дверей (ДГ 21-9) в комплекте с замком внутренним (врезным) в кол-ве 1шт.; (800х2000 мм.);– демонтаж дверей в сан. узел в кол-ве 1 шт.; – монтаж дверей в сан. узел (1000х2000 мм.) – влагостойкие (закрытые) в комплекте с замком внутренним (врезным) и доводчиком в кол-ве 1 шт.; – монтаж раковин (тюльпан) (темного оттенка) в комплекте 2 шт.;– монтаж смесителей на раковины в кол-ве 2 шт.; – устройство слива с раковин в канализацию 4 м.;– демонтаж трубных радиаторов отопления в кол-ве 14 шт.;– монтаж радиаторов алюминиевых из 10 секций в кол-ве 18 шт.;– демонтаж дверей в помещение душевой в кол-ве 3 шт.;– монтаж двери в душевую комнату (800х2000 мм.- влагостойкая, закрытая) в кол-ве 3 шт.;– монтаж двери в парную комнату (900х1800 мм.- влагостойкая, закрытая) в кол-ве 1 шт.;– демонтаж кафельного покрытия в помещении душевой (стеновое) 52 м2;– демонтаж гипсокартона (влагостойкого) 52 м2;– демонтаж каркаса под гипсокартон на S=52 м2;– демонтаж кафельного покрытия в помещении душевой (половое) 22 м2;– демонтаж стяжки в душевой 22 м2;– демонтаж кафельного покрытия в помещении преддушевого отделения (половое) 5 м2;– демонтаж стяжки в преддушевом отделении 5 м2;– демонтаж кафельного покрытия в помещении преддушевого отделения (стеновое) 15 м2;– демонтаж гипсокартона (влагостойкого) 15 м2;– демонтаж каркаса под гипсокартон на S=15 м2;– демонтаж кафельного покрытия в помещении предпарного отделения (половое) 11 м2;– демонтаж стяжки в предпарном отделении 11 м2;– демонтаж кафельного покрытия в помещении предпарного отделения (стеновое) 30 м2;– демонтаж гипсокартона (влагостойкого) 30 м2;– демонтаж каркаса под гипсокартон на S=30 м2;– монтаж стяжки в помещении душевой в кол-ве 22 м2;­– выравнивание стен и потолка штукатуркой, грунтование в помещении душевой на S – 52 м2; (влагостойкой)– выравнивание стен и потолка штукатуркой, грунтование в помещении преддушевого отделения на S – 15 м2; (влагостойкой)– выравнивание стен и потолка штукатуркой, грунтование в помещении предпарного отделения на S – 30 м2; (влагостойкой)– обработка стяжки обмазочной гидроизоляцией в 3 слоя в кол-ве 100 м2;– монтаж кафельной плитки в душевой на пол 330\*330\*8 мм. в кол-ве 23 м2;– монтаж кафельной плитки в преддушевом отделении на пол 330\*330\*8 мм. в кол-ве 5 м2;– монтаж кафельной плитки в предпарном отделении на пол 330\*330\*8 мм. в кол-ве 15 м2;– монтаж кафельной плитки в душевой на стены 200\*300\*7мм. в кол-ве 52 м2;– монтаж кафельной плитки в преддушевом отделении на стены 200\*300\*7мм. в кол-ве 15 м2;– монтаж кафельной плитки в предпарном отделении на стены 200\*300\*7мм. в кол-ве 35 м2;­– демонтаж кафельной плитки в помещении раздевалки в кол-ве 550 м2;– монтаж кафельной плитки в помещении раздевалки в кол-ве 550 м2;– разработка проекта приточно-вытяжной вентиляции на S – 1100 м2;– монтаж приточно-вытяжной вентиляции по проекту подрядной организации с закупом материалов подрядной организацией;­– демонтаж труб канализации (чугун.) Ду110 мм. в кол-ве 70 м;– монтаж труб канализации (полипропилен) Ду110 мм. в кол-ве 70 м;– демонтаж труб канализации (чугун) Ду50 мм. в кол-ве 60 м;– монтаж труб канализации (полипропилен) Ду50 мм. в кол-ве 60 м;– демонтаж стояков отопления (метал.) Ду25мм; в кол-ве 110 м;– монтаж стояков отопления полипропиленовой трубой Ду25мм. в кол-ве 110 м;– демонтаж трубы отопления (метал.) Ду25мм. в кол-ве 70 м;– монтаж полипропиленовой трубы отопления Ду20 мм в кол-ве 70 м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду15 мм. в кол-ве 50 м;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду15 мм. в кол-ве 60 м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 40 м;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду20 мм. в кол-ве 50 м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду32 мм. в кол-ве 40 м;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду32 мм. в кол-ве 50 м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду57 мм. в кол-ве 10 м;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду57 мм. в кол-ве 25 м;– демонтаж стальных труб ХВС и ГВС Ду89 мм. в кол-ве 10 м;– монтаж полипропиленовых труб ХВС и ГВС Ду89 мм. в кол-ве 20 м;– демонтаж смесителей в помещении душевой 11 шт.;– монтаж смесителей в помещении душевой 11 шт.;**–** демонтаж электропроводки освещения на площади 550 м2;– монтаж электропроводки освещения на площади 550 м2;– демонтаж светильников в кол-ве 32 шт.;– монтаж светодиодных светильников 35 шт.;– монтаж розеток (наружные) 3 шт.;– монтаж выключателей (наружные) 9 шт.;– демонтаж осветительного щитка 1 шт.;– монтаж осветительного щитка 1 шт.;- демонтаж кессона металлического на S=22кв.м.- ремонт кессона с заменой основного металла- демонтаж кессона металлического на S=22кв.м.**Дополнительные сведения:****– закуп материалов производит подрядная организация, с согласованием заказчика.****­– вывоз строительного мусора на территории предприятия осуществляется машиной подрядной организации.** |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст.Срок выполнения работ июнь 2023г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 50%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 13.00 часов 07 марта 2023г.Время окончания приема предложений-17.00 часов 27 марта 2023г.Дата обобщения предложений-28 марта 2023г.Дата подведения предварительных итогов-29 марта 2023г.Дата подведения окончательных итогов-29 марта 2023г.Дата составления протокола-05 апреля 2023г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 05 апреля 2023г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ- подрядчик предоставляет заказчику исполнительную документацию, а именно исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам, необходимые акты, протоколы замеров и испытаний- подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы- свидетельство о членстве в СРО на соответствующие настоящей информационной карте виды работ- уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |