Приложение № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
|  | **Ремонтно-строительные работы** |  |  |
| 1 | Установка и разборка наружных трубчатых лесов высотой до 10м | м2 | 400 |
| 2 | Ремонт поверхности кирпичных стен в 1 кирпич и устройство карниза | м3 | 20 |
| 3 | Оштукатуривание цементным раствором частично разрушенной кирпичной кладки толщиной до 20 мм | м2 | 750 |
| 4 | Затирка межпанельных швов глубиной до 100 мм шириной до 50 мм. | м.п. | 70 |
| 5 | Окраска кремнеорганической краской по подготовленной поверхности с земли и лесов за 2 раза стены, карниза и козырька | м2 | 750 |
| 6 | Устройство козырька водоотлива металлического толщиной 2,0 мм мм и длиной выступающей части не менее 300 мм. (маш.зал ТКСт-1). | м2 | 35 |
| 7 | Ремонт парапета выравнивающей цементно-песчанной стяжкой толщиной 20 мм. | м2 | 42 |
| 8 | Покрытие парапета листом оцинкованным 0,8-1,0мм. | м2 | 42 |
| 9 | Комплексное устройство примыканий из мембраны ПВХ к стенам и парапетам высотой до 500 мм., с применением геотекстиля.  | м2 | 25 |
| 10 | Комплексное устройство кровельного ковра из мембраны ПВХ с применением геотекстиля (маш.зал ТКСт-1). | м2 | 660 |
| 11 | Демонтаж покрытий кровель из рулонных материалов (камеры всаса № 1-11) 2-3 слоя. | м2 | 580 |
| 12 | Устройство козырька водоотлива металлического толщиной 2,0 мм и длиной выступающей части не менее 300 мм. (камеры всаса № 1-11) | м.п. | 90 |
| 13 | Устройство выравнивающей цементно-песчанной стяжки толщиной 20 мм. (камеры всаса № 1-11) | м2 | 580 |
| 14 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под кровельный ковер готовой битумной мастикой (камеры всаса № 1-11) | м2 | 580 |
| 15 | Устройство мягкой кровли в два слоя бикростом ТПП, ТКП (камеры всаса № 1-11) | м2 | 580 |
| 16 | Устройство козырька водоотлива металлического толщиной 2,0 мм шириной свисающей части до 300 мм (подстанция №27) | м.п. | 70 |
| 17 | Комплексное устройство кровельного ковра из мембраны ПВХ с применением геотекстиля. (подстанция №27). | м2 | 500 |
| 18 | Окраска кремнеорганической краской по подготовленной поверхности с земли и лесов за 2 раза стены, карниза и козырька | м2 | 250 |
| 19 | Ремонт остекления фонарей (стекло армированное) | м2 | 60 |
| 20 | Ремонт металлоконструкций фонарей (уголок г.к. 50х50) | тн | 0,4 |
| 21 | Погрузка строительного мусора вручную | т. |  20 |
| 22 | Вывоз мусора автосамосвалами | т. | 20 |