Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

(по результатам проведения в 2022 году внеплановой специальной оценки условий труда)

Наименование организации:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Сроквыполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***Молотовый цех*** |  |  |  |  |  |
| 06.38. Слесарь-инструментальщик (ковочный пролет), разряд 5 | Применение средств индивидуальной защита органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Снижение уровня воздействия локальной вибрации | Для защиты рук от воздействия вибрации должны применяться антивибрационные рукавицы  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 06.39. Газовщик (служба механика), разряд 5 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 06.10. Кузнец на молотах и прессах (ковочный пролет), разряд 6 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Осуществлять контроль состояния средств виброизоляции | Снижение уровня вибрации  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Применение СИЗ органов дыхания. Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение уровня воздействия вредного фактора.. Уменьшение времени контакта с вредными веществами  |  |  |  |
| 06.20А(06.20-1А; 06.20-2А; 06.20-3А). Обработчик поверхностных пороков металла (участок зачистки и отделки металла), разряд 3 | Осуществлять контроль состояния средств виброизоляции | Снижение уровня вибрации  |  |  |  |
|  | Снижение уровня воздействия локальной вибрации | Для защиты рук от воздействия вибрации должны применяться антивибрационные рукавицы  |  |  |  |
|  | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Уменьшение времени контакта с вредными веществами  |  |  |  |
| ***Прокатный цех №3*** |  |  |  |  |  |
| 11.73. Мастер (по нагревательным устройствам) (участок кузнечнопрессового комплекса) | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
| 11.74. Посадчик металла (участок кузнечнопрессового комплекса), разряд 4 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 11.18А(11.18-1А; 11.18-2А; 11.18-3А; 11.18-4А; 11.18-5А). Оператор обдирочных станков (участок отделки металла), разряд 4 | Снижение уровня воздействия локальной вибрации | Для защиты рук от воздействия вибрации должны применяться антивибрационные рукавицы  |  |  |  |
|  | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Термокалибровочный цех*** |  |  |  |  |  |
| 07.85. Мастер (участок отделки горячекатанной стали) | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
| 07.86. Станочник широкого профиля (участок прутковой калибровки), разряд 5 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Центральная лаборатория автоматизации производства*** |  |  |  |  |  |
| 32.28. Наладчик электронного оборудования подъемных сооружений (отделение эксплуатации КИПиА в цехах завода, группа по ремонту весового оборудования), разряд 6 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
| ***Управление капитального строительства*** |  |  |  |  |  |
| 72.16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (строительно-монтажный участок), разряд 5 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Снижение уровня воздействия локальной вибрации | Для защиты рук от воздействия вибрации должны применяться антивибрационные рукавицы  |  |  |  |
| 72.18А(72.18-1А). Облицовщик синтетическими материалами (ремонтный участок), разряд 4 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 72.19А(72.19-1А). Облицовщик-плиточник (ремонтный участок), разряд 4  | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 72.20А(72.20-1А; 72.20-2А; 72.20-3А). Штукатур-маляр (ремонтный участок), разряд 4 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.  |  |  |  |
| ***Цех готовой продукции*** |  |  |  |  |  |
| 30.13. Стропальщик (участок реализации готовой продукции), разряд 4 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| ***Электросталеплавильный цех №2*** |  |  |  |  |  |
| 08.19А(08.19-1А; 08.19-2А). Сталевар электропечи (печной пролет), разряд 7 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.  |  |  |  |
|  | Использовать средства защиты органов зрения | Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения  |  |  |  |
| 08.20А(08.20-1А; 08.20-2А). Подручный сталевара электропечи (печной пролет), разряд 6 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.  |  |  |  |
|  | Использовать средства защиты органов зрения | Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения  |  |  |  |
| 08.21А(08.21-1А; 08.21-2А). Подручный сталевара электропечи (печной пролет), разряд 5 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.  |  |  |  |
| 08.23А(08.23-1А). Машинист крана металлургического производства (краны № 5, 7, 8) (печной пролет), разряд 4 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредного фактора.  |  |  |  |
| 08.33А(08.33-1А). Разливщик стали (пролет разливки и подготовки сталеразливочных канав), разряд 5 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредного фактора.  |  |  |  |
|  | Использовать средства защиты органов зрения | Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения  |  |  |  |
| 08.56А(08.56-1А). Слесарь - ремонтник (ремонтная служба, служба механика, бригада по ремонту и обслуживанию оборудования), разряд 6 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредного фактора.  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 08.66. Подручный сталевара установки внепечной обработки стали (участок внепечной обработки стали), разряд 5 | Применение средств защиты органов слуха. Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума. Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение эффективных средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа | Уменьшение времени контакта с вредными веществами.  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. . Применение СИЗ органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. . Снижение уровня воздействия вредного фактора.  |  |  |  |
|  | Использовать средства защиты органов зрения | Защита от прямой блескости и ультрафиолетового излучения  |  |  |  |
| ***Прокатный цех №1*** |  |  |  |  |  |
| 04.35А(04.35-1А). Резчик горячего металла (стан "750"), разряд 4 | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Применение средств индивидуальной защиты | Снижение воздействия повышенных температур и теплового излучения  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |
| 04.96А(04.96-1А; 04.96-2А; 04.96-3А; 04.96-4А; 04.96-5А; 04.96-6А; 04.96-7А; 04.96-8А). Обработчик поверхностных пороков металла(участок зачистки металла), разряд 3 | Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Применение СИЗ органов дыхания | Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Снижение уровня воздействия вредного фактора.  |  |  |  |
|  | Применение средств защиты органов слуха | Снижение уровня шума  |  |  |  |
|  | Снижение уровня воздействия локальной вибрации | Для защиты рук от воздействия вибрации должны применяться антивибрационные рукавицы  |  |  |  |
|  | Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса  |  |  |  |