**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо (по техническим вопросам) Губайдуллин Дамир Наилович- начальник ремонтной службы прокатного цеха № 1, телефон 8 (3513) 69-67-19, адрес электронной почты dngub[@zmk.ru](mailto:aschil@zmk.ru)  Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник отдела цен, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) |
| 2. | Предмет договора. | **Договор подряда на выполнение работ по ремонту с применением эл.сварки крановых путей прокатного цеха № 1.**  Пролет 16 ж/д тупика:  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде XIV в осях 78-83 – 12м  - рихтовка ряд XIII в осях 66-67, 69-70, 72-73, 74-75, 79-80, 88-89, 96-97, 100-101, 111-112; ряд XIV в осях 72-73, 74-77, 79-80, 83-84, 95-96, 97-100, 103-104, 106-107, 108-109; пролет XIII-XIV в осях 69-103 – 228м  - промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд XIV в осях 73-77, 79-88, 98-103, 106-113 – 14м  - опорные элементы направляющих, восстановить сварочные швы ряд XIII оси 67- 77,79,81,82 – 15м  Пролет станов «1150», «750»:  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде XI в осях 69-89; ряд XII в осях 69-88 – 24м  - рихтовка ряд XI в осях 75-76, 82-83, 84-86; ряд XII в осях 80-82, 84-88 – 60м  - промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд XI в осях 68-70,74-76,82-84– 14м  - опорные элементы направляющих, восстановить сварочные швы ряд XII оси 69,72,74,76,78,80,84,86; ряд XI оси 81-86 – 14м  Пролет ям медленного охлаждения  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде X в осях 68-75; ряд XJ в осях 93-97 – 24м  - рихтовка ряд X в осях 66-69; ряд XI в осях 71-73,75-78,82-84,88-90,92-99; пролет X-XI в осях 75-99 – 84м  - промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд XI в осях 71-84– 3м  - опорные элементы направляющих, восстановить сварочные швы ряд X оси 71,84,88,90,92,94; ряд XI оси 81-86 – 6м  - заменить болты М20х80 крепления подкрановых балок – 56шт.  - произвести ремонт верхнего пояса подкрановой балки с заменой опорного листа 6000х400х10 по ряду Х в осях 69-71,92-95  Пролет стана «280»:  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде VIII в осях 74-85 – 24м  - рихтовка ряд VIII в осях 65d-66, 93-94; пролет VIII-IX в осях 71-83, 86-97 – 24м  1 распределительный пролет:  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде 60 в осях Я-Х; ряд 65 в осях а-Щ – 24м  - рихтовка ряд 60 в осях б-а, Ю-Ц, У-Т; ряд 65 в осях Ю-Э, Щ-Ч, Т-С; пролет 60-65 в осях Я-Х – 86м  - промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд 65 в осях а-Я, Э-Щ, Ц-Ф, С-П– 4м  2 распределительный пролет:  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде 60 в осях Щ-Т – 12м  - рихтовка пролет 55-60 в осях Щ-У – 24м  - промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд 55 в осях Ч-Х – 2м  Пролет кранов № 4-2, 10-2:  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде 60 в осях Щ-Т – 12м  - рихтовка пролет 55-60 в осях Щ-У – 12м  - промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд 55 в осях Ч-Х – 2м  Пролет крана № 12-2:  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде 28 в осях d-h – 12м  - рихтовка ряд 31 в осях IV-d, V-g – 24м  Пролет кранов № 24-2, 15:  - направляющие, рельс КР-70, замена в ряде II в осях 7-12, ряд III в осях 7-12 – 24м  - рихтовка пролет 11-III в осях 4-5; ряд II в осях 4-5,6-7; ряд III в осях 3-5; пролет 11-III в осях 7-12 – 62м  - промежуточные крепления, восстановить сварочные швы ряд 11 в осях 6-8,10-12 – 4м  - опорные элементы направляющих, восстановить сварочные швы ряд 11 оси 6-8,10-14; ряд 11 оси 6 (3шт.), оси 7 (2шт.); заменить болты М20х80 крепления подкрановых балок ряд 11 оси 6-44, ряд 111оси 3,4,6-13 – 122шт., восстановить сварочные швы ряд 11 ось 7-0,8м  Машины, механизмы и материалы подрядчика. |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, прокатный цех № 1.  Срок выполнения работ май 2023г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Оплата путем перечисления денег на расчетный счет подрядчика в течение 30 календарных дней с момента подписания актов приемки выполненных работ. |
| 5. | Место и порядок предоставления документации претендентом. | Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя опись документов, заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 08.00 часов 30 марта 2023г.  Время окончания приема предложений-17.00 часов 10 апреля 2023г.  Дата обобщения предложений-11 апреля 2023г.  Дата подведения предварительных итогов-12 апреля 2023г.  Дата подведения окончательных итогов-19 апреля 2023г.  Дата составления протокола-19 апреля 2023г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 19 апреля 2023г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | - подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, имеющий установленные свидетельства и удостоверения  - подрядчик размещает свои складские помещения на территории проведения работ  - подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполнения работ  - подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость и сроки выполнения работ по объекту, условия финансирования. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - качество работ и квалификация участника закупок  - срок выполнения работ |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы  - свидетельство о членстве в СРО  - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |