**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Контактное лицо: Вельдяскин Валерий Алексеевич – начальник ремонтной службы молотового цеха, тел.- 8 (3513) 69-64-00, адрес электронной почты- [vaveldyaskin@zmk.ru](mailto:vaveldyaskin@zmk.ru); . Буньков Иван Викторович – электрик молотового цеха, тел.- 8 (3513) 69-75-53, адрес электронной почты - buniv@zmk.ru;Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон 8-3513-69-77-84, адрес электронной почты [tender@zmk.ru](mailto:tender@zmk.ru). |
| 2. | Предмет договора. | Договор подряда на выполнение комплекса работ по ремонту здания основного производственного корпуса молотового цеха.  Материалы, машины и механизмы подрядчика.  Требуется выполнить:  - демонтаж металлических щитов фонарей оси 26-43 – 14,6т  - демонтаж оконных проемов фонарей (нижняя фрамуга) -1,15т  - выполнить примыкание из металлического листа к фонарям (замена нижней фрамуги лист 2мм) -153,6м2  - замена ливневой канализации на трубы ПНД оси 26-43/Д 100 м  - устройство остекления из поликарбоната с установкой отливов-500м2  - демонтаж металлической трубы по фасаду здания ось Б( отм +10,000) Ду 351х10мм L-222м -18670кг  - пескоструйная обработка поверхности плит перекрытия, сушка, нанесение цементного торкретирования, окраска поверхности плит- 648м2  **В-Б/25-43 и фонарь в осях 26-43**  - разборка покрытия кровли В-Г/25-43 – (108\*2\*1,1) -237,6м2  - демонтаж выравнивающей стяжки В-Г/25-43-237,6м2  - демонтаж утепления В-г/25-43 152м2  - разборка стен оконных проемов из шлакоблока (с лесов до 4.5м) В-Г/25-43 -22м3  - восстановление карнизной кладки и кладки стен оконных проемов (с лесов до 4.5м) В-Г/25-43- 22м3  - устройство пароизоляции -160м2  - изоляция утеплителя из пеноплекса Н-50мм -152м2  -устройство выравнивающей стяжки Н-50мм с армированием -237,6м2  - устройство капельников из оцинкованной листовой стали В-Г/25-43-129,6м2  - устройство капельников из оцинкованной листовой стали фонарь в осях 26-43 – 142,8м2  - праймеровка покрытий в осях В-Г/25-43 и фонарей в осях 26-43 -2700,2м2  - устройство наплавляемой кровли на 2 слоя (унифлекс) – 2700,2м2  - устройство примыкания кровли к фонарям (вторым слоем)- 130м2  **Б-В/10-43**  - разборка покрытия кровли Б-В/10-43 – (192\*1,1) -211,2м2  - демонтаж выравнивающей стяжки Б-В/10-43 – (192\*1,1) -211,2м2  - демонтаж утепления Б-В/10-43- 134,4м2  - разборка карнизов и шлакоблочных стен Б/10-43 (с лесов высотой до11,5м) -237,5м2  - разборка карнизных плит 1000х500х50-108шт  - устройство карнизной кладки и кладки стен шлакоблоком либо сэндвич-панелями по металлическому каркасу в осях Б/11-20 , в осях Б/37-43 **-237,5м2**  - устройство пароизоляции -134,4м2  - изоляция утеплителя из пеноплекса Н-50мм -134,4м2  -устройство выравнивающей стяжки Н-50мм с армированием -211,2м2  - устройство капельников из оцинкованной листовой стали Б/10-43-104.4м2  - праймеровка покрытий в осях Б-В/10-43 ((99в осях 10/25\*1,1м)+(1728 в осях25-43\*16м))-1827м2  - устройство наплавляемой кровли на 2 слоя (унифлекс) – 1827м2  - устройство примыкания к фасаду здания оцинкованными листами -108м2  - устройство примыкания кровли к фасаду ось В (вторым слоем)- 108м2  **Г-Д/21-43**  - разборка покрытия кровли Г-Д/25-43 – (108\*1,1) -118,8м2  - демонтаж выравнивающей стяжки Г-Д/25-43-75,6м2  - демонтаж утепления Г-Д/25-43 75,6м2  - разборка парапетов шлакоблока Г-Д/25-43 -26м3  - восстановление парапетов из шлакоблока (с лесов высотой до 11.5м) Г-Д/25-43- 26м3  -ремонт стен ось Д/25-43- 6м2  - устройство пароизоляции -75,6м2  - изоляция утеплителя из пеноплекса Н-50мм -75,6м2  -устройство стяжки с разуклонкой, с армированием -75,6м2  - устройство покрытия парапетов из оцинкованной листовой стали В-Г/25-43-108м2  - устройство стяжки по старому покрытию с армированием Н-50мм в осях Г-Д/25-43 – 1728м2  - праймеровка покрытий в осях Г-Д/21-43 -2122 м2  - устройство наплавляемой кровли на 2 слоя (унифлекс) – 2122м2  - устройство примыкания кровли к фонарям и парапетам (вторым слоем)- 186м2  **А-Б/20-25**  - разборка покрытия кровли А/20-25 – (30\*1,1) -33м2  - демонтаж выравнивающей стяжки А/20-25 – (30\*1,1) -33м2  - демонтаж утепления А/20-25 – (30\*0,7) -21м2  - разборка карнизов из шлакоблоков ось А/20-25 – 12м3.  - разборка карнизных плит 1000х500х50-60шт  - устройство карнизной кладки и стен из шлакоблока ось А/20-25-12м3  - устройство карнизных плит 1000х500х50 – 60шт  - устройство пароизоляции -21м2  - изоляция утеплителя из пеноплекса Н-50мм -21м2  -устройство выравнивающей стяжки Н-50мм с армированием -33м2  - устройство капельников из оцинкованной листовой стали А-Б/20-25-40,9м2  - праймеровка покрытий в осях А/20-25 -480м2  - устройство наплавляемой кровли на 2 слоя (унифлекс) – 480м2  **Мех. Мастерские по оси 1/В-Г**  - разборка покрытия кровли 1/В-Г – (30\*9м) -270м2  - демонтаж выравнивающей стяжки 1/В-Г – (30\*9м) -270м2  - демонтаж утепления 1/В-Г – (30\*9м) -270м2  - устройство пароизоляции -258м2  - изоляция утеплителя из пеноплекса Н-50мм, минваты Н50мм -258м2  -устройство выравнивающей стяжки Н-50мм с армированием -270м2  - праймеровка покрытий в осях 1/В-Г – (30\*9м) -270м2  - устройство капельников из оцинкованной стали -31,68м2  - устройство наплавляемой кровли на 2 слоя (унифлекс) – 270м2  **Дополнительные сведения:**  **– закуп материалов производит подрядная организация, с согласованием заказчика.**  **­– вывоз строительного мусора осуществляется машиной подрядной организации.** |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Общество с ограниченной ответственностью «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ»),456203 г. Златоуст, Челябинская область, ул. Им. С.М. Кирова д. 1.  Сроки выполнения работ июнь 2023г. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Оплата 100% после выполнения условий договора. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту [skvor@zmk.ru](mailto:skvor@zmk.ru) или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 08.00 часов 22 декабря 2023г.  Время окончания приема предложений-17.00 часов 25 декабря 2023г.  Дата обобщения предложений-26 декабря 2023г.  Дата подведения предварительных итогов-27 декабря 2023г.  Дата подведения окончательных итогов-10 января 2024г.  Дата составления протокола-10 января 2024г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.  Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 17 января 2024г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения;  Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ;  Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию:  - исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам.  -необходимые акты, протоколы замеров, испытаний;  -подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ  - качество работ и квалификация участника закупок  - срок выполнения работ  - условия оплаты  - гарантийный срок  - объем предоставления гарантий |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13. | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. | |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). | |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, установленные свидетельства и удостоверения.  - Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ.  -Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несет ответственность за нарушение эти требований, а также за санитарное и противопожарное состояние бытовых и складских помещений. |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. | |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы:  - уставные документов (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений  - выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |