**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА**

**ООО «Златоустовский металлургический завод»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** |  |
| 1. | Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика. | ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Контактное лицо (по техническим вопросам) Гуськов Андрей Викторович-главный энергетик, телефон 8-908-047-29-45, адрес электронной почты avgus@zmk.ru.Контактное лицо (по вопросам оформления документации) Скворцова Елена Владимировна-начальник сметно-договорного отдела, телефон (3513) 69-77-84, адрес электронной почты skvor@zmk.ru. |
| 2. | Предмет договора. | **Договор подряда на выполнение работ на установку обогрева клетей прокатного стана 750.****2.1. Индивидуальный проект.** Установка обогрева клетей прокатного стана 750.**2.2. Предмет договора:**– Проведение комплекса инженерных изысканий;– Выполнение комплекса работ по разработке проектной документации в соответствии с действующей нормативно-технической документацией, строительными нормами и правилами.- Экспертиза промышленной безопасности проекта и регистрация в органах Ростехнадзора;– Выбор, поставка оборудования и всех материалов, необходимых для выполнения монтажных работ;- Предусмотреть в помещении автоматизированную систему контроля загазованности воздуха.- Предусмотреть защиту оборудования (автоматику безопасности), автоматическое регулирование, контроль, сигнализацию и управление технологическим процессом сжигания газа и параметров работы газопотребляющего оборудования.- По окончании работ провести режимно-наладочные испытания, наладку автоматики безопасности и регулирования ГИИ.– Выполнение полного объема строительно-монтажных работ, в соответствии с проектными решениями. **2.3. Описание существующего положения:****Стан 750 расположен в пролете Прокатного цеха №1 в осях XI-XII рядов, ширина пролета 23,5 метра. (черт. № 2-0/4742 Поперечный разрез здания блюминга),****клеть стана 750 - между колоннами 178 и 179 ( черт. 3899 План расположения оборудования по сост. на февраль 2012г.)/**Охлаждение клетей прокатного стана 750 осуществляется оборотной технической водой с температурой 0 – 1 С в зимний период времени.В зимний период времени, при низких температурах происходит намерзание оборудования клетей прокатного стана, происходит образование ледового нароста на клетях.В производственном помещении отсутствует система отопления. Для отогрева на клеть также подается пар.**2.4. Требования к составу работ:**– Состав проектной документации определяется согласно Постановлению Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».- Тип и количество ГИИ установить расчётным путем. Пульты управления ГИИ определить проектным решением.Разводка газопровода к ГИИ производится от цехового газопровода Дн = 325х7 мм, давление газа Р= 0,07-0,1 МПа.Для понижения давления установить ГРУ и прибор технического учета природного газа и эл.энергии.**-** Выполнение монтажных работ по устройству системы обогрева с установкой газовых инфракрасных излучателей в соответствии с разработанной рабочей документацией.– Решения должны быть технологически и технико-экономически эффективны и обеспечивать надежную работоспособность системы водоснабжения технологических агрегатов.– Оборудование должно быть снабжено автоматическими системами защиты, обеспечивающими безаварийную его остановку и безопасность систем при отключении или просадках напряжения.– Обеспечение проведения экспертизы и согласований в контролирующих органах (экспертные органы, Ростехнадзор и пр.)–– Поставка оборудования и материалов. Материал трубопроводов и запорной и регулирующей арматуры – согласно выбранному проектному решению. – Выполнение полного комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ.– Составление исполнительной документации, комплекта технической документации по сдаче-приемке работ согласно СП, ФНП, РД– Разработка проекта должна обеспечивать соблюдение норм и правил, действующих в РФ, касающиеся нормативов техники безопасности, пожарной безопасности, требований гигиены, условий труда.– Комплект документации для монтажа и пуско-наладочных работ, включающий функциональное описание (описание алгоритмов работы), электрические схемы прин­ципиальные и подключения, кабельный журнал (перечень кабелей с указанием адресов (откуда идет, куда поступает), длин и способа прокладки), структуру комплекса техни­ческих средств, описания прикладных программ. –Документация должна быть представлена на русском языке, в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 3 экземплярах на электронном носителе в формате среды разработки или pdf-формате– Данные по климатическим условиям принять по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», указанным для г. Златоуста, Челябинской области, Россия.– Интенсивность сейсмического воздействия принято 6 баллов по СП 14.13330.2018.**2.5.** **Результат выполненных работ:**– Законченный объект строительства, гарантированно обеспечивающий отсутствие наледи на механизмах клети при отрицательной температуре ниже -15С, при совместной подачи пара на клеть и работе газовых излучателей |
| 3. | Место и сроки выполнения работ. | Промышленная площадка ООО «Златоустовский металлургический завод» Челябинская область, г. Златоуст, прокатный цех № 1.Срок выполнения работ июль-октябрь 2024 года. |
| 4. | Форма, сроки и порядок оплаты работ. | Предоплата не более 30%, окончательный расчет в течение 30 дней с момента подписания актов выполненных работ. |
| 5. | Срок, место и порядок предоставления документации претендентом. | Срок предоставления документации в соответствии с пунктом 6 информационной карты. Для участия в запросе предложений участник закупок должен подать в электронном виде или на электронную почту skvor@zmk.ru или в конверте комплект документов, включающий в себя заявку на участие в запросе предложений, анкету, а также документы согласно требованиям, указанным в пункте 20 информационной карты. |
| 6. | Даты и время начала и окончания приема предложений, дата обобщения предложений, даты подведения предварительных и окончательных итогов, дата составления протокола. | Время начала приема предложений-с 8.00 часов 07 июня 2024г.Время окончания приема предложений-08.00 часов 25 июня 2024г.Дата обобщения предложений-25 июня 2024г.Дата подведения предварительных итогов-26 июня 2024г.Дата подведения окончательных итогов-03 июля 2024г.Дата составления протокола-03 июля 2024г. |
| 7. | Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки. | Место рассмотрения предложений участников закупки ООО «Златоустовский металлургический завод» (ООО «ЗМЗ») Челябинская область, г. Златоуст, ул. им. С. М. Кирова, д.1.Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки 03 июля 2024г. |
| 8. | Требования к качеству, техническим характеристикам работы, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемой работы потребностям Заказчика. | – Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал, аттестованный согласно объёму выполняемых работ (протоколы по электробезопасности, промышленной безопасности, пожарной безопасности и т.д.);– **Подрядчик должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) с допуском к видам работ, проводимых на данных объектах, в том числе проектирования объектов. Перечень необходимых лицензий и разрешений на виды работ определяется степенью проектных решений** в рамках настоящего технического задания.**– Подрядчик обеспечивает надлежащее качество выполняемых работ.**– Подрядчик обязан иметь сертификат производственной аттестации технологии сварки в соответствии с РД 03-615-03;– Подрядчик обязан иметь протокол (удостоверение НАКС) аттестации сварщика (специалиста сварочного производства) или его заверенная копия;– Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком проект производства (организации) работ;– Подрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ в соответствии с проектом производства работ и с указанием согласованных сроков.– Работы должны выполняться в соответствии с действующими НТД: ФНиП, СП, РД, ГОСТ, СО, СНиП и т.д.– **Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, требований охраны труда, окружающей среды и несёт ответственность за нарушение этих требований, а также за санитарное и противопожарное состояние складских помещений;**– Подрядчик несет полную юридическую ответственность, связанную с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору в отношении собственного персонала и/или привлеченного им персонала.– Подрядчик несет полную ответственность за качество проектных решений и полноту рабочей документации и проектов организации строительных работ. Подрядчик в случае необходимости выполняет адаптацию проектной документации. – Подрядчик выполняет авторский надзор– **Подрядчик производит индивидуальные испытания и комплексное опробование систем, используя аттестованную измерительную аппаратуру.****–** После завершения строительства Подрядчиком производится уборка строительного мусора и благоустройство территории вывозом с территории предприятия. **Требования к материалам и оборудованию:**– Материалы, оборудование, инструмент, машины и механизмы предоставляет Подрядчик.– **Тип, марка оборудования, основных и вспомогательных материалов и изделий должны соответствовать спецификациям проекта.**– **Подрядчик осуществляет поставку оборудования, материалов и комплектующих.****– Подрядчик обеспечивает надлежащее качество поставляемого оборудования и материалов.**– Все возникающие по ходу выполнения работ изменения согласовать с Заказчиком и оформить в исполнительной документации, без изменения стоимости работ.**Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующую исполнительную документацию:** **– Исполнительные чертежи о соответствии выполненных работ этим чертежам или внесённых в них по согласованию проектировщиком изменений, сделанных лицами, ответственными за производство СМР;****– Сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ;****–** Необходимые акты, протоколы замеров, испытаний **и т.д.** |
| 9. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке. | Образец документации претендента размещен на сайте завода www.zmk.ru |
| 10. | Порядок формирования цены договора (цены лота). | Цена договора (цена лота) формируется с учетом НДС. В заявке на участие необходимо указать стоимость, сроки выполнения работ и условия оплаты. |
| 11. | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | - стоимость выполнения работ- качество работ и квалификация участника закупок- срок выполнения работ- условия оплаты- гарантийный срок- объем предоставления гарантий |
| 12. | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений (приглашении делать предложения). | В соответствии с главой 5 Положения о закупках в ООО «Златоустовский металлургический завод» |
| 13.  | Процедура запроса предложений (приглашения делать предложения) не является конкурсом, либо аукционом на право заключить договор, не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируются статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Проведение запроса предложений (приглашение делать предложения) не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем или иным участником закупки. |
| 14. | Заказчик может отказаться от проведения запроса предложений (приглашения делать предложения) в любое время, не неся при этом никакой ответственности перед участниками закупок, в том числе по возмещению каких-либо затрат, связанных с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). |
| 15. | Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ. | **Срок гарантии на выполненные работы не менее 60 месяцев с даты подписания сторонами акта приёмки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполнение работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, вызванные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака** |
| 16. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с подрядчиками. | Российский рубль |
| 17. | Порядок и срок отзыва заявок на участие в запросе предложений, порядок внесения изменений в такие заявки. | Претендент вправе изменить или отозвать ранее поданную заявку на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения). Изменение и/или отзыв заявок после истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений (приглашении делать предложения), установленного информационной картой о проведении запроса предложений (приглашения делать предложения), не допускается. |
| 18. | Последствия признания запроса предложений несостоявшимся. | В случае если запрос предложений признан несостоявшимся и/или договор не заключен с участником закупки, подавшим единственную заявку на участие в запросе предложений, или признанным единственным участником запроса предложений, Заказчик вправе провести повторный запрос предложений или применить другой способ закупки, в том числе заключить договор по процедуре закупки у единственного поставщика. |
| 19. | Участник закупок, подавая заявки на участие в запросе предложений, дает свое согласие, в случае признания его победителем, на заключение договора в редакции, предложенной Заказчиком, и не имеет права вносить изменения в текст данного договора. |
| 20. | Иные сведения и требования в зависимости от предмета закупки. | Необходимо предоставить следующие документы:- свидетельство о членстве в СРО- уставные документы (ИНН, ОГРН, устав) с приложением внесенных изменений- выписка из ЕГРЮЛ, полученная не позднее одного месяца со дня размещения документации по закупкам- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки |