**Приложение № 1**

**Ведомость объёмов работ № 1**

**на капитальный ремонт бытовых помещений ЦЗЛ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Кол- во** | **Характеристики, либо наименование основного материала (либо аналог)** |
| **Монтажные работы** | | | | |
| 1 | Покрытие керамической плиткой полов в сан.узле | м2 | 7 | Керамическая плитка светло-бежевая 30х60см. |
| 2 | Покрытие керамической плиткой стен на высоту 1,5метра от уровня пола в сан.узле | м2 | 15 | Керамическая плитка коричневая 32,7х32,7 см.  . |
| 3 | Оштукатуривание стен помещения декоративной штукатуркой | м2 | 240 | Штукатурка декоративная «Короед» серая. |
| 4 | Оштукатуривание потолка в раздевалке | м2 | 180 | Есть в наличии в ЦЗЛ. |
| 5 | Оштукатуривание стен в сан.узле | м2 | 40 | Есть в наличии в ЦЗЛ. |
|  | Покраска потолка в раздевалке | м2 | 146 | Краска белая акриловая для потолков, быстросохнущая, водоэмульсионная. |
| 6 | Покрытие стен и полов керамической плиткой в душевой | м2 | 75 | Керамическая плитка светло-бежевая 30х60см. |
| 7 | Обработка помещения антигрибковым средством | м2 | 484 | Грунтовка для стен потолков, универсальная, ВД-АК 01 противогрибковая. |
| 8 | Нанесение обмазочной гидроизоляции в душевой на полы с частичным покрытием стен | м2 | 25 | Мастика гидроизоляционная «Жидкая резина». |
| 9 | Нанесение цементной стяжки толщиной 50мм. в душевой | м2 | 10 | Стартолайн FC41 H стяжка высокопрочная. |
| 10 | Покрытие стен и полов керамической плиткой в предбаннике | м2 | 35 | Керамическая плитка светло-бежевая 30х60см. |
| 11 | Оштукатуривание стен и потолка влагостойкой штукатуркой в душевой | м2 | 75 | Ceresit силикатно-силиконовая камешковая CT 174. |
| 12 | Покраска стен в сан.узле водоэмульсионной краской. | м2 | 40 | Краска белая акриловая для потолков, быстросохнущая, водоэмульсионная. |
| 13 | Монтаж подвесного потолка из ПВХ в сан.узле, в душевой. | м2 | 23 | Панель ПВХ белый глянец 2000х250х8мм . |
| 16 | Монтаж светодиодных светильников(600\*600) в предбаннике. | шт. | 2 | Светодиодная панель 36W 4000K 600х600х9мм. |
| 17 | Монтаж противопожарной двери (ДГ 21-9) с замком. | шт. | 1 | Дверь Одностворчатая ДГ 21-9 Серая. |
| 18 | Монтаж душевых смесителей. | шт. | 7 | Душевой комплект Haiba, HB2413. |
| 19 | Монтаж откосов на окна. | м2 | 13,2 | Откос оконный для окон ПВХ (Сэндвич-панель для отделки откосов, толщина 10 мм). |
| 20 | Монтаж оконных блоков( под ключ). | шт. | 6 | Окно 1950х1700 мм Двухстворчатое тип1 (одна створка поворотная откидная). |
| 21 | Монтаж алюминиевых радиаторов | шт. | 6 | Радиатор алюминиевый 8 секций. |
| 22 | Монтаж стояков отопления полипропилен (Ду28). | м. | 40 | Труба полипропиленовая D28 x3.5 серая. |
| 23 | Монтаж трубы отопления полипропилен (Ду25). | м. | 20 | Труба полипропиленовая D25 x3.5 серая. |
| 24 | Монтаж электропроводки 3х1,5 в кабель канал | м. | 75 | Силовой кабель ВВГ-Пнг(A)-LS. |
| 25 | Монтаж светодиодных и пылевлагозащищёных светильников | шт. | 25 | Светильник светодиодный пылевлагозащищенный потолочный 18w. |
| 26 | Монтаж розеток (наружные, двойные). | шт. | 6 | Розетка открытой установки, белая. |
| 27 | Монтаж выключателей одноклавишные | шт. | 7 | Переключатель 1-клавишный BA10-004B. |
| 28 | Монтаж унитазов | шт. | 2 | Унитаз-моноблок. |
| 29 | Монтаж раковин | шт. | 2 | Мебельная раковина универсал полукруглая, фарфоровая, белая. |
| 30 | Монтаж смесителей | шт. | 2 | Смеситель с низким изливом. |
| 31 | Монтаж туалетных кабинок с дверями | шт. | 2 | Туалетные перегородки ЛДСП 16мм.. |
| 32 | Монтаж трубы канализационной (пластик)Ду 108мм. | м. | 20 | Труба канализационная 110 мм.. |
| 33 | Монтаж трубы канализационной (пластик) Ду 57 | м. | 20 | Труба канализационная 57 мм.. |
| 34 | Монтаж принудительной вентиляции | шт. | 1 | Вентилятор промышленный мощность 20Вт, установочный диаметр 100мм.. |
| 35 | Монтаж вытяжной трубы | м. | 20 | Круглый жесткий воздуховод 100мм..ж |
| 36 | Монтаж теплоизоляции и пароизоляции | м2 | 45 | Теплоизоляция фольгированная с эковатой. |
| 37 | Монтаж вагонки из древесины в парной | м2 | 45 | Вагонка осиновая, Класс В. |
| 38 | Монтаж одноуровневой полки из древесины | шт. | 1 | Полка настенная деревянная 60\*15 см.. |
| 39 | Монтаж светильников влаго-жаростойких | шт. | 2 | Термостойкий пожароопасный светодиодный светильник. |
| 40 | Монтаж электрической печи для парной | шт. | 1 | Печь электрическая 6 кВт из нержавеющей стали. |
| 41 | Монтаж шаровых кранов Ду28 | шт. | 25 | Кран шаровой 28 мм полипропиленовый с металлическим шаром. |
| 42 | Демонтаж стояков и труб отопления (металл) (Ду28) | м. | 60 |  |
| 43 | Демонтаж чугунных радиаторов отопления | шт. | 6 |  |
| 44 | Демонтаж труб канализации (метал)Ду 108мм. Ду 57 | м. | 40 |  |
| 45 | Демонтаж светильников | шт. | 17 |  |
| 46 | Демонтаж вентиляционной трубы | м. | 4 |  |
| 47 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 85 |  |
| 48 | Демонтаж потолка ПВХ | м2 | 20 |  |
| 49 | Демонтаж старых деревянных панелей | м2 | 60 |  |
| 50 | Демонтаж деревянных дверей | шт. | 5 |  |
| 51 | Демонтаж унитазов | шт. | 2 |  |
| 52 | Демонтаж старых душевых смесителей | шт. | 5 |  |
| 53 | Демонтаж раковин | шт. | 2 |  |
| 54 | Демонтаж старой электропроводки | м. | 75 |  |

**\***объём работ учитывают все сопутствующие работы без которых выполнение указанных работ в соответствии с требованиями технических норм невозможно.